**招标公告**

**社会各优秀单位：**

深圳开沃汽车有限公司拟于近期对**深圳开沃汽车涂装线挥发性有机化合物(VOCs)治理设备项目NJJL-SC-ZB-2022007**进行公开招标，欢迎行业优秀单位报名参加资格预审。具体事宜如下：

1. **项目名称：**深圳开沃汽车涂装线挥发性有机化合物（VOCs）治理设备项目
2. **工程地点**：深圳市坪山区坑梓街道惠北路1号

**三、工程概况与内容：**

（1）本项目为交钥匙工程，投标方需负责完成深圳开沃汽车有限公司涂装生产线在生产过程中产生的有机废气的处理系统及配套设备设计、制造、运输、装卸、安装、调试、检测、特种设备报检以及培训、售后服务等工作内容。

2） 项目内容：

深圳开沃汽车有限公司VOCs处理设备（含管道）项目包括**两套喷漆及烘干室VOCs处理设备及管道、一套发泡室****VOCs处理设备及管道的供货安装及质保期内免费维修。处理工艺：喷漆室VOCs采用干式过滤器+沸石转轮吸脱附+催化燃烧；发泡室VOCs采用活性炭吸附装置处理的废气治理工艺。设备性能：（1）两套喷漆室总风量为267400m3/小时，四套烘干室总风量为：12000m3/小时；一套发泡室风量：62150m3/小时；（2）净化率：涂装VOCs收集效率为98%以上，去除效率为60%以上；发泡室VOCs收集效率为98%以上，去除效率70%以上。（3）VOCs排放标准符合广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段标准执行,即最大允许排放浓度为30mg/m3。噪声标准按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。具体要求见附表供货范围**。

3） 交付时间：合同签订后120天。

**四、条件要求**：

**1、资质要求：**注册的企业法人具有独立承担民事责任能力；注册资金不低于1000万人民币，流动资金充盈，银行授信良好，投标时请出示相关证明。环保工程安装资质三级以上；

**2、业绩要求：**3年内有3条以上类似废气处理设备项目业绩（业绩资料要求提供合同复印件、对应发票及转账复印件）；

**3、资格预审材料要求：**有意向参加资格预审的单位，需将以下材料备齐，于2022年3月19日12:00前交至开沃集团总经办招标中心，逾期无效。

（1）公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

（复印件加盖公章，分别提供或三证合一）；

（2）资质证书（复印件加盖公章）；

（3）安全生产许可证；

（4）法人代表证明书（原件）；

（5）法人代表授权委托书（原件）；

（6）公司地址、公司固定电话、联系人、联系人电话、邮箱地址；

**（该联系方式将作为投标人唯一联系方式）**

（7）法人授权委托人和拟用项目经理近半年本单位社保缴纳证明、劳动合同；

（8）3年内有3条以上类似废气处理设备项目业绩（业绩资料要求提供合同复印件、对应发票及转账复印件）；

（9）社保缴纳花名册、财务报表、纳税证明（全部为3年内）（加盖公章）；

（10）所提供的报名资料均为真实性承诺函。

**注：以上资料请用A4纸张按顺序装订后请密封，密封条加盖公司公章后递交（快递请备注公司名称）或提交盖章扫描件至招标人邮箱。对未通过资格预审的报名单位，招标人不做解释。**

**五、递交地址及联系方式：**

递交地址：南京市溧水区滨淮大道369号

联系人：张工 电话：18851648594

邮箱： [zhanghuihua@skywellcorp.com](mailto:%20zhanghuihua@skywellcorp.com)

技术对接联系人：杨工 电话：15986833121

供货范围

涂装废气处理主体设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| 1 | 收集管道 |  | 2套 |  |
| 2 | 设备间管道 |  | 2套 |  |
| 3 | 沸石转轮 |  | 2套 | 进口品牌 |
| 4 | 干式过滤器 | G4+F6+F9 | 2套 |  |
| 5 | 催化燃烧装置 |  | 2套 |  |
| 6 | 控制系统 |  | 2套 |  |
| 7 | 主风机 | 单套处理风量133700m3/h | 2套 |  |
| 8 | 脱附风机 | 单套处理风量不低于5000m3/h | 2套 |  |
| 9 | 含设备安装、调试、运输、吊装、检测，陪产、培训 | | | |

发泡房废气处理主体设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| 1 | 活性炭吸附 |  | 1套 |  |
| 2 | 风机 | 处理风量62150m3/h | 1套 |  |
| 3 | 收集管道 |  | 1套 |  |
| 4 | 设备间管道 |  | 1套 |  |
| 5 | 含设备安装、调试、运输、吊装、检测，陪产、培训 | | | |

开沃集团 总经办 招标中心

2022年3月9日